**Soğuk Oda ve Kapısı Teknik Şartnamesi**

Ebat                       : 3,55 x6,30 x h 2,80 m olmalıdır.

Panel kalınlıpı      : 10 cm kalınlığında poliüretan levha olmalıdır.

Panel yüzeyleri    : 0,4 mm Kalınlığında RAL 9002 statik boyalı sac olmalıdır.

Soğutma gurubu :  5  HP  hertemetik kompresör olmalıdır.

Oda sıcaklığı        :  + 4 C

Kapı  ebadı           :  120 x h 210 cm kızaklı kapı olmalıdır.

Köşe birleştirmeler gıdaya uygun pvc malzemeden imal edilmelidir.

Elektrik kumanda panosu : Termostat kontrollu Digital sıcaklık göstergeli olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**