**Teleme Süzme Teknesi** **Teknik Şartnamesi**

----------------------------------

Kapasite : 600 Lt olmalıdır.

Ebat : 1000x 2000x h350 mm olmalıdır.

Malzeme : Tekne gövdesi 2.00 mm kalınlığında AISI 304 Kalite Paslanmaz saçtan

Süzme teknesi 1,50 mm kalınlığında “ “ “ “

Şase 40x60x1,50 mm AISI 304 Paslanmaz profil.

Özellikleri : o 150 mm çapında Paslanmaz şaseli Polyamid tekerlekli, İçte o 2,00 mm

çapında delikli paslanmaz teleme süzme teknesi , peynir altı suyu çıkışı

için 11/4 “ Paslanmaz Küresel vana çıkışlı olmalıdır.

Kaynakla birleştirme yerleri, giriş çıkış boru bağlantı yerleri, iç ve dıştan

TIG argon kaynağıyla yapılabilmeli, kaynak yerlerine herhangi bir çapak

vs. olmayacak gerekli parlaklığa ve düzgün yüzeye sahip olacak şekilde

işlem yapılmış olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**