**Tereyağ Arabası Teknik Şartnamesi**

Ebat : 800x 1000 xh 250 mm olmalıdır.

Özellikleri : Tamamen AISI 304 Kalite paslanmaz malzemeden imal, paslanmaz

Gövdeli polyamid tekerlekli olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**