**Süt Taşıma Tankı (Araç üzeri taşıma tankı ) Teknik Şartnamesi**

Kapasite 3000 lt

Ebat iç : o 1480 mm x L 1800 mm

Yatay silindirik Malzeme :Tamamen 3.0 mm AISI 304

Kalite paslanmaz saç Özellikleri : o 400 mm Aseptik Menhol kapaklı, CIP yıkama başlıklı, Merdivenli, Yürüme platformu, DN 50 Kelebek vana çıkışlı. Kasa üzerine monte edilecek şekilde şaseli olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**