**Inkjet Kodlama Makinası Teknik Şartnamesi**

**-----------------------------------------**

Türkçe menü özelliği olmalıdır.

Her türlü ürün yüzeyinde anında kuruyan mürekkep teknolojisi bulunmalıdır.

0,8 - 12 mm arasında değişik karakter yüksekliklerinde yazabilme özelliği

50 farklı Logo yüklenebilme özelliği olmalıdır.

150 farklı mesajı hafızaya kaydedebilme özelliği olmalıdır.

4 satıra kadar yazabilme özelliği olmalıdır.

Değişik yazı matrixlerini ( ölçülerini ) aynı anda kullanabilme özelliği olmalıdır.

Avrupa dillerinde veya Arapça dilinde yazabilme özelliği olmalıdır.

Yan yana 280 karakter yazabilme özelliği olmalıdır.

Tek tuşla açıp kapatabilme özelliği olmalıdır.

Otomatik yazıcı kafa yıkama /temizleme ( açılışta ve kapanışta ) özelliği olmalıdır.

Sökülebilir nozzle teknolojisi olmalıdır.

Hafızada kayıtlı mesajlara isim verebilme özelliği olmalıdır.

320 mt/dk. Hat hızında yazabilir.

Otomatik tarihleme (saat ,dakika ) , sayı saydırma , otomatik tekrar

Karakterleri ürün yüzeyine paralel ( yatay ) veya dikey yazabilme özelliği olmalıdır.

Yazı ebatlarını 8 kat fazla kalınlaştırabilme özelliği olmalıdır.

Ürün sayımı ve raporlama özelliği olmalıdır.

Rutubete , suya , toza karşı dayanıklı komple çelik kasa ( IP 55 ) olmalıdır.

Vakum ve basınç pompalarından oluşan pompa sistemi olmalıdır.

Yazıcı kafa açık kaldığında yüksek gerilimi otomatik kesen devre özelliği olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**