**Kaşar Dinlendirme arabası Teknik Şartnamesi**

----------------------------------------

Ebat : 740 x h 1625 x 1900 mm

Malzeme : Gövde 40x40x1.20 mm AISI 304 Kalite paslanmaz

Profil , Raf lar 2.00 mm AISI 304 Kalite paslanmaz saç olmalıdır.

Özellikleri : Paslanmaz raflı , rafların etrafı paslanmaz çubuktan korkuluklu

olmalıdır.. 4 raflı olmalıdır. Paslanmaz şaseli O 150 mm çapında Polyamid tekerlekli olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**