**AYRAN PROSES TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

---------------------------------------------

Kapasite : 2.000 LT

Ebat : 0 1590 X H1350 mm dikey silindirik.

Malzeme : Rolbont iç cidar ve yan ic cidar 3.00 mm, ara cidar 2.00dış izole sacı

1.50 mm AISI 304 Paslanmaz saç.

Özellikleri : Cidarlı ,cidardan buzlu su ile soğutmalı, soğutma suyu giriş vanası

Termostat kontrollu pnömatik vana, Menhol kapaklı,

1 adet 2.00 HP 25 d/d redüktör karıştırıcılı elektronik hız kontrollü,

Ayranının kıvamına azaltmayacak şekilde dizaynlı,

1 adet CIP Başlığı(yıkama başlığı), Merdivenli , Platformlu ayarlanabilir

vidalı ayaklı, Poliüretan ile izalasyonlu İzalasyon aralığı 50 mm.

Elektrik Panosu : Tüm elektrik motorları için termik koruma, paslanmaz elektrik panosu,

Faz ikaz lamabaları, ürün sıcaklığını görmek için digital sıcaklık

göstergesi olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**