**Paketleme Masası Teknik Şartnamesi**

--------------------------------------------

Ebatdı 850 x 1450 xh 850 mm olmalıdır.

Dolum masası şasesi 40x40x1,50 mm AISI 304 Paslanmaz profil den imal,

üst kısmı 2.00 mm AISI 304 Kalite paslanmaz sactan imal edilmelidir.

Masanın ayaklarında Paslanmaz şaseli polyamid tekerlek olmalıdır.

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**