**Ayran Dolum Makinası** **Teknik Şartnamesi**

--------------------------------------------------------

Kapasite : 2500 adet/saat

Ebat :1750 x 2550x h 2250 mm

Kase ölçüsü : o 75 mm, 200 gr plastik kase

Özellikleri : Komple paslanmaz, pnomatik sistemi ile çalışma prensibi, Plastik

Kaseyi düşürmeli, fotesel kontrollü olarak kase var ise dolum yapmalı

ve kapak koyma işlemini kase var ise yapmalıdır. 2 adet 900 W seramik

rezistans ile pres yaparak alüminyum kapağı yapıştırmalıdır. Boyalı olarak tarih atabilmelidir. İşlemi biten kaseyi konveyöre dizebilmelidir. Hava basıncında düşme olur ise basın emniyet sivici makinayı komple durdurabilmelidir.

Elektrik : 380 V, 50 HZ

Hava : 6-8 atü

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**