**Dizden Vurmalı El Yıkama Evyesi Teknik Şartnamesi**

Aisi 304 paslanmaz çelik Ebat 50 x 42x 50 cm olmalı

Dizden vurmalı evye Musluk Manuel sabunluk olmalı

**Dr.Öğr.Üyesi İlhan GÜN**

**Proje Yürütücüsü**